**泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）**

**2025年塑料制品配送服务配送清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术及性能要求** | **单位** | **预计1年内采购/服务量** | **单价限价****（元）** |
| 1 | 白色背心式垃圾袋1 | 1.用途：用于装载垃圾。2.规格：背心式；（宽\*高）360\*540（偏差不超过±10mm）；厚度≥4.9丝（偏差不超过±0.006mm），≥30只/把。3.承重≥5kg， 纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。 | 把 | 500 | 2.50  |
| 2 | 白色背心式垃圾袋2 | 1.用途：用于装载垃圾。2.规格：背心式；（宽\*高）480\*700（偏差不超过±10mm）；厚度≥10丝（偏差不超过±0.006mm），≥20只/把。3.承重≥10kg， 纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。 | 把 | 800 | 3.50  |
| 3 | 白色平口式垃圾袋1 | 1.用途：用于装载垃圾。2.规格：背心式；（宽\*高）850\*900（偏差不超过±10mm）；厚度≥10丝（偏差不超过±0.006mm），≥50只/把。3.承重≥25kg，纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。 | 把 | 500 | 15.00  |
| 4 | 白色平口式垃圾袋2 | 1.用途：用于装载垃圾。2.规格：背心式；（宽\*高）950\*1100（偏差不超过±10mm）；厚度≥25丝（偏差不超过±0.006mm），≥50只/把。3.承重≥25kg，纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。 | 把 | 400 | 18.00  |
| 5 | 黄色背心式垃圾袋1 | 1.用途：用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物。2.规格：背心式；（宽\*高）360\*540（偏差不超过±10mm）；厚度≥5.5丝（偏差不超过±0.006mm），≥40只/把。3.承重≥5kg，纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。6.黄色垃圾袋须符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准；垃圾袋上印有医疗垃圾分类项目和医疗废物警示标识，警示标识的颜色和规格符合HJ421-2008执行标准。 | 把 | 550 | 4.00  |
| 6 | 黄色背心式垃圾袋2 | 1.用途：用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物。2.规格：背心式；（宽\*高）480\*700（偏差不超过±10mm）；厚度≥9丝（偏差不超过±0.006mm），≥35只/把。3.承重≥10kg，纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。6.黄色垃圾袋须符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准；垃圾袋上印有医疗垃圾分类项目和医疗废物警示标识，警示标识的颜色和规格符合HJ421-2008执行标准。 | 把 | 750 | 5.00  |
| 7 | 黄色平口式垃圾袋1 | 1.用途：用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物。2.规格：平口式；（宽\*高）850\*900（偏差不超过±10mm）；厚度≥19丝（偏差不超过±0.006mm），≥40只/把。3.承重≥25kg，纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。6.黄色垃圾袋须符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准；垃圾袋上印有医疗垃圾分类项目和医疗废物警示标识，警示标识的颜色和规格符合HJ421-2008执行标准。 | 把 | 500 | 14.00  |
| 8 | 黄色平口式垃圾袋2 | 1.用途：用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物。2.规格：平口式；（宽\*高）950\*1100（偏差不超过±10mm）；厚度≥25丝（偏差不超过±0.006mm），≥40只/把。3.承重≥25kg，纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。6.黄色垃圾袋须符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准；垃圾袋上印有医疗垃圾分类项目和医疗废物警示标识，警示标识的颜色和规格符合HJ421-2008执行标准。 | 把 | 400 | 14.00  |
| 9 | 利器盒1 | 1.用途：用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。2.规格：≥0.5L。3.材质：整体为硬质材料制成。4.桶身圆形淡黄色，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；盒盖：桶盖红色，旋转设计，水滴状留口；正面贴有分类标签信息，标签信息至少包含：医疗废物标识、使用科室、日期；封闭且从≥1.2m下落3次不会破裂、被刺穿等情况。5.符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准。 | 个 | 2000 | 2.00  |
| 10 | 利器盒2 | 1.用途：用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。2.规格：≥1L。3.材质：整体为硬质材料制成。4.桶身圆形淡黄色，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；盒盖：桶盖红色，旋转设计，水滴状留口；正面贴有分类标签信息，标签信息至少包含：医疗废物标识、使用科室、日期；封闭且从≥1.2m下落3次不会破裂、被刺穿等情况。5.符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准。 | 个 | 5000 | 2.00  |
| 11 | 利器盒3 | 1.用途：用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。2.规格：≥2L。3.材质：整体为硬质材料制成。4.桶身圆形淡黄色，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；盒盖：桶盖红色，旋转设计，水滴状留口；正面贴有分类标签信息，标签信息至少包含：医疗废物标识、使用科室、日期；封闭且从≥1.2m下落3次不会破裂、被刺穿等情况。5.符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准。 | 个 | 8000 | 2.00  |
| 12 | 利器盒4 | 1.用途：用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。2.规格：≥3L。3.材质：整体为硬质材料制成。4.桶身圆形淡黄色，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；盒盖：桶盖红色，旋转设计，水滴状留口；正面贴有分类标签信息，标签信息至少包含：医疗废物标识、使用科室、日期；封闭且从≥1.2m下落3次不会破裂、被刺穿等情况。5.符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准。 | 个 | 5000 | 2.50  |
| 13 | 利器盒5 | 1.用途：用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。2.规格：≥5L。3.材质：整体为硬质材料制成。4.桶身方形淡黄色，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；盒盖：桶盖红色；正面贴有分类标签信息，标签信息至少包含：医疗废物标识、使用科室、日期；封闭且从≥1.2m下落3次不会破裂、被刺穿等情况。5.符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准。 | 个 | 200 | 3.00  |
| 14 | 利器盒6 | 1.用途：用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。2.规格：≥8L。3.材质：整体为硬质材料制成。4.桶身圆形淡黄色，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；盒盖：桶盖红色，旋转设计，水滴状留口；正面贴有分类标签信息，标签信息至少包含：医疗废物标识、使用科室、日期；封闭且从≥1.2m下落3次不会破裂、被刺穿等情况。5.符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准。 | 个 | 2000 | 4.80  |
| 注：技术及性能要求均为实质性要求，直接在技术响应表中响应即可，本清单为采购人主要使用的商品种类，采购人有权决定清单中商品是否采购，供应商按采购人实际需求送货。在项目实施过程中，若涉及新标准的，则以最新标准为准。 |