**泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）**

**2025年医院室内绿植租赁、室外绿化改造及维护服务清单**

1.租赁室内（门诊公共区域）绿植需求及数量：

|  |
| --- |
| **泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）绿植位置及数量要求** |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 青苹果 | 80公分 | 7 | 盆 | 带陶瓷盆，位于综合楼A区一楼屏风正面。 |
| 2 | 大金钻（大红掌） | 80公分  | 3 | 盆 | 带陶瓷盆，位于综合楼A区一楼屏风背面。 |
| 3 | 大绿萝1 | 1.3米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于一楼放射科通道靠柱。 |
| 4 | 鸡心绿萝1 | 1.5米 | 3 | 盆 | 带陶瓷盆，位于一楼药方沙发处。 |
| 5 | 时令花组合1 | 0.6米、0.8米、1米 | 1 | 组 | 带陶瓷盆，位于一楼扶梯处。 |
| 6 | 平安树1 | 1.3米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于一楼扶梯背面柱面。 |
| 7 | 天堂鸟（散尾葵） | 1.6米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于B区妇幼楼一楼进门两侧柱面。 |
| 8 | 幸福树1 | 4米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于B区妇幼楼一楼正厅处。 |
| 9 | 大万年青1 | 1米左右 | 12 | 盆 | 带陶瓷盆，位于B区妇幼楼一楼正厅处。 |
| 10 | 幸福树2 | 1.7米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于B区一楼药房背面。 |
| 11 | 时令花组合2 | 0.3～1.2米 | 1 | 组 | 带陶瓷盆，位于一楼后门厅背面。 |
| 12 | 幸福树3 | 2.5米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于一楼后门厅处。 |
| 13 | 大万年青2 | 1米 | 4 | 盆 | 带陶瓷盆，位于一楼后门厅处。 |
| 14 | 大绿萝（夏威夷椰子） | 1.6米 | 1 | 盆 | 带陶瓷盆，位于B区一楼厕所边门。 |
| 15 | 鸡心绿萝2 | 1.5米 | 3 | 盆 | 带陶瓷盆，位于一楼会议室角落。 |
| 16 | 小绿萝 | 20公分 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于一楼会议桌面。 |
| 17 | 大绿萝2 | 1.5米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于一楼电梯口左侧墙面。 |
| 18 | 时令花组合3 | 0.6米、0.8米、1米 | 1 | 组 | 带陶瓷盆，位于B区2楼电梯口靠窗处。 |
| 19 | 大绿萝3 | 1.3米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于B区2楼靠窗处。 |
| 20 | 大绿萝4 | 1.3米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于2楼扶梯旁通道。 |
| 21 | 大绿萝5 | 1.3米 | 1 | 盆 | 带陶瓷盆，位于2楼按摩椅旁。 |
| 22 | 大绿萝（金钱树）1 | 1.3米 | 5 | 盆 | 带陶瓷盆，位于2楼通道。 |
| 23 | 大绿萝（金边也门铁）1 | 1.3米 | 4 | 盆 | 带陶瓷盆，位于2楼检验科。 |
| 24 | 时令花组合4 | 0.6米、0.8米、1米 | 1 | 组 | 带陶瓷盆，位于B区3楼电梯口靠窗处。 |
| 25 | 平安树2 | 1.4米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于3楼靠窗处。 |
| 26 | 怪头龙须 | 1.4米 | 1 | 盆 | 带陶瓷盆，位于3楼儿童图书馆。 |
| 27 | 大袖珍 | 1.4米 | 1 | 盆 | 带陶瓷盆，位于3楼通道左侧靠窗处。 |
| 28 | 大绿萝（金钱树）2 | 1.3米 | 5 | 盆 | 带陶瓷盆，位于3楼主通道。 |
| 29 | 大绿萝（金边也门铁）2 | 1.3米 | 3 | 盆 | 带陶瓷盆，位于3楼产科通道。 |
| 30 | 平安树、大绿萝 | 1.3米 | 3 | 盆 | 带陶瓷盆，位于3楼彩超心电图室。 |
| 31 | 时令花组合5 | 0.6米、0.8米、1米 | 1 | 组 | 带陶瓷盆，位于B区4楼电梯口靠窗处。 |
| 32 | 大绿萝（金钱树）3 | 1.3米 | 8 | 盆 | 带陶瓷盆，位于4楼通道。 |
| 33 | 非洲茉莉 | 1.3米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于4楼学术厅外靠柱头。 |
| 34 | 时令花组合6 | 0.6米、0.8米、1米 | 1 | 组 | 带陶瓷盆，位于B区5楼电梯口靠窗处。 |
| 35 | 大袖珍（发财树） | 1.3米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于5楼健康管理部大厅。 |
| 36 | 大万年青（金钱树） | 1米 | 8 | 盆 | 带陶瓷盆，位于5楼健康管理部左、右通道。 |
| 37 | 鸡心绿萝3 | 1.5米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于A区综合部3楼等候区两侧柱面。 |
| 38 | 大绿萝6 | 1.3米 | 4 | 盆 | 带陶瓷盆，位于3楼屈光中心。 |
| 39 | 平安树3 | 1.3米 | 1 | 盆 | 带陶瓷盆，位于A区综合部3楼等候区靠窗处。 |
| 40 | 大万年青3 | 1米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于厕所两侧。 |
| 41 | 鸡心绿萝4 | 1.5米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于通道右侧。 |
| 42 | 大绿萝7 | 1.3米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于通道末端信息科两侧。 |
| 43 | 大万年青4 | 1米 | 8 | 盆 | 带陶瓷盆，位于步行通道2—3楼拐角处。 |
| 44 | 大万年青5 | 1米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于厕所两侧。 |
| 45 | 大绿萝（金钱树）4 | 1.3米 | 4 | 盆 | 带陶瓷盆，位于2楼主通道。 |
| 46 | 大绿宝1 | 1.3米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于通道末端靠窗处。 |
| 47 | 大绿宝2 | 1.3米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于通道左侧休闲区靠窗处。 |
| 48 | 大绿萝8 | 1.3米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于连接B区通道两侧。 |
| 49 | 大绿萝9 | 1.3米 | 1 | 盆 | 带陶瓷盆，位于儿科拐角处。 |
| 50 | 大绿宝3 | 1.3米 | 2 | 盆 | 带陶瓷盆，位于儿科区靠窗处。 |
| 51 | 大绿萝10 | 1.3米 | 1 | 盆 | 带陶瓷盆，位于儿科休闲区消火栓处。 |
| 52 | 大绿萝11 | 1.3米 | 1 | 盆 | 带陶瓷盆，位于儿科通道拐角。 |
| 53 | 大绿宝4 | 1.3米 | 1 | 盆 | 带陶瓷盆，位于2楼通道右侧靠窗处。 |
| 合计： | 143 |  |  |
| 备注：特大盆≥4盆；盆器组合≥5个；打围组合≥1个。 |

2.室外绿化新增需求：15公分白玉兰≥4棵、室外补种绿植并确保种植成活（如发热门诊外、围墙周围等）。

3.服务要求：

3.1 总体要求

3.11 苗木植株叶面无虫斑斑点，苗木植株下部无脱脚叶，无光杆现象，苗木植株整体长势匀称，无明显偏冠、偏头现象。

3.12 苗木根系新鲜完整发达，无病根、烂根，无机械损伤，苗木无失水，芽口饱满，苗木植株生长健壮、分支点高度合理、叶片茂密，根系发达，无病虫害，树干通直，叶色正常，无损伤。

3.13 所有植物均为到场栽植好，存活率为100%。

3.2 浇水

3.21 原则：根据不同植物生物学特性、植物规格、季节、土壤干湿程度确定浇水量及浇水次数，做到适时、适量、不遗漏，每次浇水要浇足、浇透。

3.22 浇水量：根据不同花卉种类、气候、季节和土壤干湿度确定，每次浇水应浇透土层，深度达根部、土壤不干涸为宜，不能只湿润表土。砂质土及砂质壤土宜多浇；粘重土宜少浇。

3.23 浇水次数：开春后植物进入生长期，须及时补充水分，盛夏时节，植物水分蒸腾较多应加强灌溉，另外在冬季，降雨偏少，还需要经常对植物进行补水和冲洗降尘。各种花卉不同生育期需水量不同，在发叶、开花、生长量旺盛季节需水多，结果期略少,新栽植物宜少浇。

3.24 雨季应注意防涝排洪，清除积水。

3.3 施肥

3.31 施肥宜迟效、速效肥料兼顾。迟效基肥宜用经充分发酵的有机肥，以发酵鸡粪、油枯、骨粉、生物菌肥为最好；追肥宜用速效化肥，但要注意 N、P、K 等元素的合理搭配，不能偏施。

3.32 在满足花卉植物对养分的需要的前提下，施肥量根据不同植物、生长状况、季节确定，应量少次多，以不造成肥害为度；施肥次数应结合松土、除草、浇水进行。

3.4 病虫害防治

3.41 原则：全面贯彻“预防为主，综合防治”的植物保护方针。采用无污染、低毒性农药，把农药污染控制在最低限度。

3.42 正确掌握各种农药的使用方法，严格按操作规程合理施用，注意做到防治及时、对症下药，计量准确，方法正确，喷洒均匀，不造成药害，不发生安全事故。

3.5 除杂草

掌握好“除早、除小、除了”原则。4—9月是重点，特别是在杂草结籽前除净,多年生杂草应将地下部分除去。花从中应随时保持无杂草，保证鲜花的纯净度应达到98%以上。

3.6 修剪

3.61 应根据植物的种类、习性、设计意图、管护季节、景观效果进行，修剪后要求达到均衡树势、调节生长、花繁叶茂的目的。

3.62 灌木修剪、草坪修剪、乔木疏枝等修剪次数不能少于1次/月。

3.7 换栽补栽

3.71 应随时保持绿地内鲜花的种植量，不得有缺株断行。

3.72 换栽补栽须及时，原则上应合同期间鲜花常开、无焉谢花朵和枯萎植株，发 现立即换栽补栽，如采购人通知换栽补栽时不得超过2个工作日。

3.73 换栽补栽应使用同品种，基本同规格的苗木。

3.8 地带容貌

3.81 随时保持绿地内花卉和绿植的清洁、美观。

3.82 及时清除残花、枯枝、败叶、砖头、瓦块等废弃物。

3.83 及时清运作业后留下的植物残体。

3.84 清理出来的废弃物在绿地现场堆放时不得超过1个工作日。

3.9 绿地设施的保护

3.91 绿地设施包括喷灌及其控制系统，绿地内的道路、花台、花桶、花箱等。在鲜花布置和养护期间应注意保护。

3.92 合理正常使用供水管道、管网各型阀门（含自动、手动）、喷头及其他绿地设施，保证其完好情况，发现缺损应及时维修、更换。

3.10 安全作业

3.101 花卉摆放和养护的各道工序要做到以人为本，安全文明作业。

3.102 道路花卉摆放和养护工作要统一着安全装，设工作警示语或警示标志，保证工作人员和过往行人的安全。