货物清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 技术参数 | 数量 | 最高单价限价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| 1 | 夏季短袖Polo衫 | 1. 面料：95%棉+5%天丝，克重190-210g/m2，舒适透气不透光，手感亲肤。   2.颜色：白色，无色差，洗涤不易褪色，泛黄。 3.款式：经典翻领设计，三粒扣门襟，短袖，微收腰版型，衣长适中。  4.做工：四线上袖，锁链双线走脚口袖口，拼接平整自然，无明显线头。  5.尺寸：提供S，M，L，XL，2XL尺码供采购人选择，尺寸误差不超过±2cm。 6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度≥3-4级，水洗横向缩水率≤3%，纵向缩水率≤5%。 | 50 | 100 | 5000 | 根据实际情况提供尺寸 |
| 2 | 秋季长袖Polo衫 | 1. 面料：100%精梳长绒棉，克重320-350g/m2，保暖亲肤、透气吸湿性强。 2. 2.颜色：藕粉色，最终颜色需经采购人确认。 3.款式：POLO衫经典小翻领，三粒扣门襟，常规版型，衣长袖长适中。 4.做工：四线拷边切口平整，门襟缝制线路紧密无多余线结，订钮牢固不松脱，袖口及衫脚罗纹松紧度适宜。   5.尺寸：提供S，M，L，XL，2XL尺码供采购人选择，尺寸误差不超过±3cm。 6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度≥3-4级，水洗横向纵向缩水率均≤5%。 | 40 | 150 | 6000 | 根据实际情况提供尺寸 |
| 3 | 夏季裤装 | 1. 面料：83.7%聚酯纤维+14.3%莫代尔+2%氨纶，克重260g/m2，垂感好。   2.颜色：黑色，色系稳定，洗涤不易褪色，泛红。 3.款式：职业通勤装设计，韩版修身，小直筒，侧缝斜插包。 4.做工：全件针线密度要求13针/寸，拷边切口平整，拉链顺滑，订钮牢固不松脱，挑脚线不外露，前后中线熨烫平整，骨缝不反光不起死痕。 5.尺寸：提供S，M，L，XL，2XL尺码供采购人选择，尺寸误差不超过±2cm。 6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度≥3-4级，水洗横向缩水率≤2%，纵向缩水率≤3%。 | 40 | 150 | 6000 | 据实际情况提供尺寸 |
| 4 | 围裙 | 1. 面料：80%聚酯纤维+17%粘纤+3%氨纶，克重275g/m2，垂感好，微弹。   2.颜色：灰色，色系稳定，洗涤不易褪色，泛红。 3.款式：北欧学院风设计，圆领无袖背带连衣裙，上身加里布，中腰节收腰版型，下裙百褶款，裙长及膝。 4.做工：全件针线密度要求13针/寸，百褶熨烫平整，大小一致，领口及袖笼里布不外翻。 5.尺寸：提供S，L，2XL尺码供采购人选择，尺寸误差不超过±2cm。 6.符合GB18401等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度≥3-4级，水洗横向缩水率≤2%，纵向缩水率≤3%。 | 40 | 100 | 4000 | 根据实际情况提供尺寸 |
| 5 | 消防演练逃生衣 | 1.面料：100%棉.  2.颜色：红色  3.款式：马甲式，前后各两个口袋  4.做工：反光条，做工仔细，走线密实平整，反光效果好，加强安全防护.  5.尺寸：根据需求提供尺码。  6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度>3-4级，水洗横向缩水率<2%，纵向缩水率<3% | 2 | 80 | 160 | 根据实际情况提供尺寸 |
| 6 | 刺绣logo | 1.材质：专用绣花线，水洗不掉色，不缩水。 2.颜色：依采购人提供图稿，四色榻榻米绣。 3.工艺要求：3D绣花图案饱满，边缘整齐；绣面平服不甩线，张力均匀，水洗不脱线。 4.符合国标FZ/T-80002-2008服装绣花工艺要求 | 86 | 10 | 860 |  |
| 7 | 床上用品（被套，床单、枕套） | 1.床罩三件套参数：纯棉贡缎，颜色蓝色，纱支60/2。被套尺寸152\*115CM（±2cm），侧边拉链开口100CM。垫套尺寸130\*65\*14CM（±2cm），床笠做法加芽条。枕套尺寸50\*35CM（±2cm），信封做法，叠位10CM。 2.以上产品需符合GB/T22796-2021和GB18401-2010等国家纺织品安全B类标准，产品无甲醛无异味，床罩三件套色牢度≥3-4级，水洗横向缩水率≤3%，纵向缩水率≤6%。 | 60 | 200 | 12000 |  |
| 8 | 园长夏季衬衣短袖 | 1.面料：100%纯棉液氨免烫面料，纱支80/2，克重175g/m2。  2.颜色：白色，不透色。 3.款式：小方领，无口袋，燕尾脚，暗门排，门襟五粒钮扣，前胸再加2粒钮扣防走光，修身版型。 4.做工：全件针距15针/寸，上袖及侧缝加压胶条，领角加胶片防翘角  5.尺寸：依采购人尺寸提供。 6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度≥4-6级，水洗横向缩水率均≤2%，纵向缩水率≤4%。 | 1 | 150 | 150 | 根据实际情况提供尺寸 |
| 9 | 园长夏季裙装 | 1. 面料：77%聚酯纤维+16%莫代尔+7%氨纶，克重230-250g/m2，里布牛奶丝 2. 颜色：藏蓝/宝蓝色，需采购人最终确认。 3.款式：职业丽人装设计，弧形腰，前幅四褶，后中拉链，下开叉。   4.做工：全件面不见线，拷边切口平整，拉链顺滑，里布裙裤做法，挑脚线不外露，熨烫平整不反光。 5.尺寸：依采购人尺寸提供。 6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度≥3-4级，水洗横向缩水率≤2%，纵向缩水率≤3%。 | 1 | 200 | 200 | 根据实际情况提供尺寸 |
| 10 | 园长春秋季正装 | 1. 面料：80%贡丝锦+20%人棉，平整光滑，质感好，克重340g/m2。 2. 颜色：灰色，需采购人最终确认。 3.款式：职业丽人装束腰设计，衣服V领，无袋，腰节下摆呈荷叶状散开，门襟一扣加暗扣组合，裙子后中拉链，下开叉，衣服和裙子全里布。   4.做工：全件面不见线，衫脚，袖口，裙脚需挑脚，里布裙裤做法，挑脚线不外露，熨烫平整不反光，骨缝不起痕。 5.尺寸：依采购人尺寸提供。 6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度≥3-4级，水洗横向缩水率≤2%，纵向缩水率≤3%。 | 1 | 500 | 500 | 根据实际情况提供尺寸 |
| 11 | 冬季工作服（冬季工作服（冲锋衣内胆+裤子） | 冲锋衣 1.面料：100%聚酯纤维。里料：100%聚酯纤维  2.颜色：冰雾粉  3.款式：三合一可拆卸式内胆，一衣三穿，防泼水荷叶式效应，防风透气，干爽不闷汗，内里软绒锁温持久蓄热。  4，做工：拷边切口平整，拉链顺滑，接缝防水胶条全贴合，暴雨难渗水。  5.尺寸：提供S，M，L，XL，2XL尺码供采购人选择，尺寸误差不超过+2cm。  6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度>3-4级，水洗横向缩水率<2%，纵向缩水率<3%6. 裤子 ：1.面料：92%聚酯纤维，8%聚氨酯弹性纤维。 2.颜色：黑色.  3.款式：腰头抽绳设计，轻松调节松紧，侧兜设计，方便储物，防泼水设计，采用薄荷因子凉感纤维，轻薄透气。  4.做工：全件针线密度要求13针/寸，拷边切口平整，挑脚线不外露，前后中线熨烫平整，骨缝不反光不起死痕。 5.尺寸：提供L，XL，2XL，3XL.4XL尺码供采购人选择，尺寸误差不超过+2cm。 6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度>3-4级，水洗横向缩水率<2%，纵向缩水率<3% | 36 | 500 | 18000 | 需刺绣，根据实际情况提供尺寸 |
| 12 | 行政冬装 | 1.面料：羊毛70%，30%涤纶，里料材质为100%聚酯纤维。  2.颜色：浅蓝色，深蓝色和黑色，选那款需采购人最终确认。  3.款式：青果领配上丝巾，塑造颈部线条，气质有腔调，配上双排扣门襟，彰显轻简风格，两边侧袋，简约有型，方便放置小物件。  4.做工：全件面不见线，熨烫平整不反光，骨缝不起痕。  5.尺寸：量身定制。  6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度>3-4级，水洗横向缩水率<2%，纵向缩水率<3%，纵向缩水率<5 。 | 27 | 700 | 18900 | 根据实际情况提供尺寸，男款2女款25 |
| 13 | 接待服（夏装） | 1.面料：聚对苯二甲酸乙二酯（涤纶）99%聚氨酯弹性纤维（氨纶）1%，定制高密度面料，手感垂坠，柔软有筋骨。  2.颜色：灰蓝色，米白色和藏蓝色，选那款需采购人最终确认。  3.款式：经典圆领+个飘带，利落一字口袋，以简洁线条勾勒，轻松收纳小物件，后中隐形拉链设计，开合顺畅无阻，穿脱便捷。  4.做工：全件面不见线，拷边切口平整，拉链顺滑，里布裙裤做法，挑脚线不外露，熨烫平整不反光  5.尺寸：量身定做。  6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度>3级，水洗横向缩水率<3%，纵向缩水率<5 | 7 | 300 | 2100 | 女款，根据实际情况提供尺寸 |
| 14 | 接待服（冬装） | 1.面料：聚酯纤维82.6%粘胶纤维（粘纤）14%聚氨酯弹性纤维（氨纶）3.4%  2.颜色：藏蓝色长袖+藏蓝色半裙。  3.款式：青果领配上丝巾，塑造颈部线条，优雅显气质，精致腰带，简约有型，方便调节，舒适自如，不对称下摆设计，遮臀藏肉凸显挺拔干练身姿。  4.做工：全件面不见线，衫脚，袖口，裙脚需挑脚，里布裙裤做法，挑脚线不外露，熨烫平整不反光，骨缝不起痕。  5.尺寸：量身定做。  6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度>3-4级，水洗横向缩水率<2%，纵向缩水率<3%。 | 7 | 500 | 3500 | 女款，根据实际情况提供尺寸 |
| 15 | 短袖衬衫 | 1.面料：100%纯棉液氨免烫面料，纱支80/2，克重175g/m2。 2.颜色：灰色。 3.款式：小方领，无口袋，燕尾脚，暗门排，门襟五粒钮扣，前胸再加2粒钮扣防走光，修身版型。 4.做工：全件针距15针/寸，上袖及侧缝加压胶条，领角加胶片防翘角 5.尺寸：依采购人尺寸提供。 6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度>4-6级，水洗横向缩水率均<2%，纵向缩水率<4%。 | 8 | 200 | 1600 | 女款，根据实际情况提供尺寸 |
| 16 | 长袖衬衫 | 1.面料：100%纯棉液氨免烫面料，纱支80/2，克重175g/m2。 2.颜色：灰色。 3.款式：小方领，无口袋，燕尾脚，暗门排，门襟五粒钮扣，前胸再加2粒钮扣防走光，修身版型。 4.做工：全件针距15针/寸，上袖及侧缝加压胶条，领角加胶片防翘角 5.尺寸：依采购人尺寸提供。 6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度>4-6级，水洗横向缩水率均<2%，纵向缩水率<4%。 | 8 | 200 | 1600 | 女款，根据实际情况提供尺寸 |
| 17 | 夏季西裤 | 1.面料：聚酯纤维64.5%粘纤30.5%氨纶5%。  2.颜色：藏青色，深灰色和黑色，选那款需采购人最终确认。  3.款式：采用360度立体修身裁剪，腰部可系腰带，腰部抽褶，前襟拉链纽扣固定，双侧斜插口袋，可放手机钥匙等，方便实用，前面无口袋，美观大方，直筒裤型，修身显瘦，时尚大方。  4.做工：全件针线密度要求13针/寸，拷边切口平整，拉链顺滑，订钮牢固不松脱，挑脚线不外露，前后中线熨烫平整，骨缝不反光不起死痕。  5.尺寸：量身定制。  6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度>3-4级，水洗横向缩水率<2%，纵向缩水率<3%，纵向缩水率<5。 | 8 | 300 | 2400 | 女款，根据实际情况提供尺寸 |
| 18 | 冬季西裤 | 1.面料：聚酯纤维68%粘纤29%氨纶3%。  2.颜色：藏青色，深灰色和黑色，选那款需采购人最终确认。  3.款式：采用360度立体修身裁剪，腰部可系腰带，腰部抽褶，前襟拉链纽扣固定，双侧斜插口袋，可放手机钥匙等，方便实用，前面无口袋，美观大方，直筒裤型，修身显瘦，时尚大方。  4.做工：全件针线密度要求13针/寸，拷边切口平整，拉链顺滑，订钮牢固不松脱，挑脚线不外露，前后中线熨烫平整，骨缝不反光不起死痕。  5.尺寸：量身定制。  6.符合GB18401-2010等国家纺织品安全规范，产品无甲醛无异味，色牢度>3-4级，水洗横向缩水率<2%，纵向缩水率<3%，纵向缩水率<6。 | 8 | 300 | 2400 | 女款，根据实际情况提供尺寸 |
| 19 | 室内鞋 | 材质：网布 鞋底：防滑橡胶 功能：减震防滑透气 轻便 静音。 | 30 | 80 | 2400 | 黑色，根据实际情况提供尺寸 |
| 20 | 打底裤 | 材质：可能采用高弹性面料，如氨纶、锦纶混纺材料，以提供良好的弹性和舒适度，适合健身、瑜伽等活动。  尺码范围：提供多种尺码选择，以适应不同体型的女性消费者需求。  版型：紧身版型，贴合身体曲线，有助于提臀塑形效果。  功能性：专为女性外穿、健身、瑜伽等活动设计，具有良好的弹性恢复能力，满足各种运动需求。 | 124 | 60 | 7440 | 黑色，根据实际情况提供尺寸，薄款62条、中暖型62条 |
| 21 | 成人室内袜 | 1.适用于保暖。规格：≥5双/包成人长款，采用纯棉材质，黑色。 | 300 | 10 | 3000 | 根据实际情况提供尺 |
| 22 | 头花 | [主材质为高档缎带面料，手感丝滑细腻带针织发网盒优质钢卡弹簧夹](https://item.jd.com/100185269895.html" \o "https://item.jd.com/100185269895.html) | 60 | 10 | 600 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 98810 |  |