产品清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	参数要求
	数量
	单位
	单价限价
（元）
	总金额
（元）

	1
	标准对数视力表
	/
	2.5米E字（含挡眼板指挥棒）；
LED灯。
	2
	个
	200
	400

	2
	电子身高体重秤
	卡通款
	可测量身高范围：70—190cm；
称重范围：0.2kg—200kg；
显示屏幕：LCD高清屏幕；
承载面板：加厚钢化玻璃；
电源接口：USB可充电。
	2
	台
	400
	800

	3
	脊柱侧弯测量尺
	/
	医用级；蓝色；带水平仪。
	2
	把
	80
	160

	4
	身高坐高计
	210cm
成人儿童通用
	分度值：0.1cm ；
精度：±0.3cm；
高强度铝合金材质；
优质压缩版。
	2
	台
	400
	800

	5
	开关电源
	/
	电压：12V；
输出功率：≥150W。
	1
	台
	200
	200

	6
	导光束
	/
	需兼容原设备；
原设备名称：Stryker X8000冷光源。
	1
	根
	950
	950

	7
	红外体温计
	/
	液晶显示屏，屏幕双色背光；
显示范围32℃—43℃ ；
有发烧提醒；
测温模式：体温；
最大允许误差：±0.3℃。
	10
	台
	100
	1000

	8
	血压袖带导气管
	3.6*7
10米
	适配监护仪血压袖带。
	5
	根
	100
	500

	9
	血氧饱和探头
	指套式
	兼容宝莱特A系列监护仪；
硅胶指套式；
线总长度≥3米。
	5
	根
	200
	1000

	10
	心电导联线
	12针
5导联
	兼容迈瑞监护仪系列。
	5
	根
	150
	750

	11
	电源线
	1.5m
	纯铜3芯2.5²；通用；长度1.5米；国标3C认证。
	10
	根
	20
	200

	12
	电源线
	3m
	纯铜3芯2.5²；通用；长度3米；
国标3C认证。
	10
	根
	30
	300

	13
	气瓶推车
	/
	蓝色；带防倾倒固定功能；
适用于40L气瓶。
	5
	 台
	300
	1500

	14
	温湿度计
	/
	20*20cm；铝制表盘；ABS保护外壳；金属指针；工业高精度。
	21
	台
	28
	588

	15
	病床护栏升降器
	/
	适配浩瀚病床、担架车。
	5
	套
	260
	1300

	16
	血压袖带
	/
	监护仪通用。
	10
	个
	30
	300

	17
	氧气压力表
	/
	适配氧气瓶减压阀；0-2.5Mpa 。
	5
	个
	30
	150

	18
	升降消毒灯
	/
	额定功率40W ；可升降。
	1
	套
	350
	350

	19
	洗眼器
	/
	台式单口；铜主体；带防爆软管 ；带铜底座。
	2
	个
	180
	360

	20
	氧气减压器
	/
	2L/10L氧气瓶用；带减压阀、压力表；可接鼻氧管。
	2
	个
	120
	240

	合计金额：11848.00元
大写金额：壹万壹仟捌佰肆拾捌元整

	备注：货物必须为全新成品，且各项技术性能指标不低于原厂标准，符合国家规定的质量标准或行业现行标准，配送时需提供产品合格证。
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